**C120**

VIN номер ТС: {{vin}}

Наименование юридического лица: {{company}}

ФИО: {{name}}

Должность: {{position}}

Телефон: {{phone}}

Email: {{email}}

Дата: {{date}}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Наполнение** |  | **Пробег, км.** | | | | | | |
| **С120** |  |  | **3 000** | **20 000** | **40 000** | **60 000** | **80 000** | **100 000** | **120 000** |
| **Трудозатраты, н-ч.** |  | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **КОМ** | Техническое обслуживание |  | 1,5 | 3,0 | 9,1 | 3,1 | 10,7 | 3,8 | 9,6 |
|  | **Запасные части, шт.** |  |  | | | | | | |
|  | Масляный фильтр | C4989314 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Воздушный фильтр | C22612-020X |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | Основной топливный фильтр | C5262311 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Фильтр предварительной очистки топлива с сепаратором | FSP0100 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | Фильтр сжатого воздуха SCR | ASP1616 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  | Фильтр секции впрыска SCR | C5293131 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Фильтр забоника в баке SCR | C5296452 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Осушитель воздуха | 3543010-CB4001D |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Сальник ступицы передний | 31Q68-03080 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  | Сальник ступицы задний внешний | 31D-04080 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Масла, технические жидкости и смазки, л. (кг.)\*** |  |  | | | | | | |
|  | Моторное масло Cummins ISF3.8 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Трансмиссионное масло КПП 8JS75 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |
|  | Трансмиссионное масло дифференциала |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |
|  | Рабочая жидкость системы ГУР |  |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |
|  | Охлаждающая жидкость двигателя |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
|  | Жидкость гидропривода сцепления |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  | Смазка ступичных подшипников |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
|  | Консистентная смазка |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |